**四川五丰黎红食品有限公司**

**530T不锈钢油罐项目采购文件**

**一、供应商资格审查标准**

1、资格条件：具有独立法人、合法有效的营业执照、开户许可证/基本存款账户信息，安全生产许可证，机电安装三级或管道安装三级以上资质（可委托第三方），土建施工资质（建筑工程施工总承包叁级以上或市政公用工程施工总承包叁级以上）（可委托第三方），经营范围具备不锈钢、碳钢容器及金属制品的加工与安装。其中：基础、防雷、施工，管道安装可委托具备专业资质的单位进行现场安装。

2、业绩要求：在报价截止日前5年内有不锈钢钢质立式圆筒固定顶储罐制造安装业绩（400T以上）。

3、项目经理资格要求：建造师（二级）

4、安全要求：安全生产许可证。

5、联合体：□允许，成员数量不超过家；√不允许。

6、信誉要求：

（1）报价人（含联合体报价的成员单位）不属于在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查明的失信被执行人。

（2）供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。

7、其他要求：无

**二、报价单**

四川五丰黎红食品有限公司报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称： | | | | | 发票类型： | | | | | 税率： | | 付款方式：银行转账 |
| 联系人： 电话： | | | | | 报价单有效期：年月日起至合同履行完止。 | | | | | | | |
| 交货地点：四川五丰黎红食品有限公司内 | | | | | 交货周期：天内。 | | | | | | | |
| 序号 | 设备 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家/品牌 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 （元/含税） | 金额  (元/含税) | | 备注 | |
| 1 | 主体1 | 罐体 | 530T(573m³） | 上海宝钢、太原钢铁、鞍山钢铁或同等品牌 | SU304 | 个 | 1 |  |  | | 按设计图 | |
| 2 | 主体2 | 基础 |  |  | SU304 | 个 | 1 |  |  | | 带防雷接地网 | |
| 3 | 配套安装材料 | 磁翻板液位计 |  |  | SU304 | 套 | 1 |  |  | | 9米高度全覆盖（液位计底部带压力传感器标准接口，错接安装，液位计标尺按KG标识） | |
| 连接平台 |  |  | SU304 | 个 | 1 |  |  | | 长：11m,宽： 1米，不锈钢钢格板，需要增加提升踏步，栏杆高度1.3m（以满足实际需求为准） | |
| 呼吸阀 | DN50 |  | SU304 | 个 | 1 |  |  | |  | |
| 人孔 | 600 |  | SU304 | 个 | 2 |  |  | | 顶部人孔盖增加φ133 180度弯头通气 | |
| 进出管、阀 | DN65 |  | SU304 | 套 | 6 |  |  | | 排污阀1个、进管阀1个、出管阀4个 | |
| 栏杆 |  |  | SU304 | 套 | 1 |  |  | | 按标准（不低于1.3m） | |
| 踏步 |  |  | SU304 | 组 | 1 |  |  | | 按需求 | |
| 管道 | DN65 |  | SU304 | 米 | 30 |  |  | | 暂估 | |
| 管道支架 |  |  | Q235B | 套 | 1 |  |  | |  | |
| 温度传感器 |  |  |  | 只 | 2 |  |  | | 焊接防泄漏上温L=300mm，下温L=1500mm， | |
| 罐壁防辐射涂料 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4 | 辅助项目 | 科里奥利质量流量计8E3B50-7YY88/0 | DN50 |  | 外壳：铝304  316L | 只 | 6 |  |  | | 精度0.15% 100-230VAC/24VDCM RS485 输入输出2 4-20mA 测里管材质不锈钢 316L  过程连接PN40,EN1092-1-B1[DIN2501]法兰 | |
| 具体要求：配套安装材料报价数量不作为验收依据。 | | | | | | | | | | | | |
| 主要设备/材料配置及要求：（采购文件中的报价单需按此项进行设置）   1. 技术及安装要求：   油罐参数：   1. 主体（罐体）：  * 结构：立式圆筒形，带底锥可自流排空；不锈钢板为SU304，按设计图纸；上海宝钢、太原钢铁、鞍山钢铁或同等品牌，外表面要求光洁、无碰伤、无凹凸； * 参数，包括如下：530T * 附属部件，包括以下：附属部件——磁翻板液位计，连接平台（与27#油罐连接），呼吸阀，人孔，阀门（进出管阀），栏杆，踏步，管道支架，温度传感器，罐壁防辐射涂料等；   管道要求：   1. 不锈钢管为SU304， 2. 与罐体连接管道厚度：δ=3.5，上海宝钢、太原钢铁、鞍山钢铁或同等品牌毛坯管，外表面要求光洁、无碰伤、无凹凸； 3. 与输油管道连接管道厚度：δ=1.5，上海宝钢、太原钢铁、鞍山钢铁或同等品牌卫生级精抛管，外表面要求光洁、无碰伤、无凹凸；   4）科里奥利质量流量计要求：  管道与藤椒油管道连接，6个科里奥利质量流量计为花椒油进管1个，花椒油出管2个，藤椒油进出管各1个，菜籽油出管1个，流量计、温度传感器只安装不做控制  其它   1. 供应商提供系统主要设备/材料的出厂检验合格证，竣工验收资料，合规的基础设计蓝图等书面及电子版格式的全套文件资料。 2. 满足“主要设备/材料配置及要求”所列明的相关要求。   技术规范要求：   1. 工业安装工程施工质量验收统一标准：GB50252-2010； 2. 机械设备安装工程施工及验收通用规范：GB50231-2009； 3. 自动化仪表工程施工及质量验收规范：GB50093-2013； 4. 立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范及条文说明：GB 50641-2014； 5. 流体输送用不锈钢无缝钢管: GB/T14976-2012； 6. 立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范:GBJ 128-90； 7. 承压设备用不锈钢钢板及钢带:GB24511-2009； 8. 防雷接地规范标准； 9. 《现场*设备*、工业*管道*焊接*工程*施工及验收规范》GB50236-1998 10. 立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范：GB50341-2014 11. 立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范：GB50128-2014 12. 安全技术操作规程：Q/JH121.11.004-92 13. 中油计【2012】534号文。   现场安全施工要求：   1. 施工中涉及到高处作业的，作业前需要办理高处作业审批，并落实登高安全防护措施，登高设施必须符合安全使用要求； 2. 如需要涉及动火作业的应按规格办理相关动火作业审批； 3. 施工人员应进入作业现场应佩戴有效的安全防护用品，包括：安全帽、反光警示背心、安全鞋等； 4. 施工作业现场需设置隔离护栏/警示带等安全警示设施； 5. 施工人员进入工厂及在施工过程中应遵守四川五丰黎红食品有限公司关于《工程项目EHSQ管理协议》的相关规定及要求； 6. 报价单位确定中选后在施工前必须提供现场施工人员的团体意外险或工伤险证明材料，以及现场施工人员的有效健康体检报告证明；   本次设备采购及安装项目安全风险控制点明细：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 安全风险控制点列表 | 控制措施 | | 1 | 施工用电 |  | | 2 | 动火作业 |  | | 3 | 吊装作业 |  | | 4 | 交叉作业 |  | | 5 | 高处作业 |  | | 6 | 易燃易爆 |  | | 7 | 有害气体(CO2) |  | | 8 | 作业人员健康，小于60岁 |  | | 9 | *…可补充！* |  | | 10 |  |  |   注：该安全风险控制点明细，由报价方根据本工程项目的施工特点，由报价方在报价时提供具体的控制及保障措施，公司依据报价方的响应情况在询价评审时作为工程安全施工管理措施进行评判。  质保期要求：设备经质量验收合格之日的次日起一年（暂定，最终以询价结果为准）。  设备的交付周期：  合同生效后，90天内（暂定，最终以询价结果为准）。其中：合同生效后15天内基础开始施工；45天内主要材料到货；设备安装调试期不超过45天，如因公司原因不能满足安装条件时，以公司通知的安装时间为准。 | | | | | | | | | | | | |
| 合计金额 | | | 小写： 人民币大写： | | | | | | | | | |
| 供应商（公章）：  填报日期： 年 月 日 | | | | | 注：本报价单请于2021年3月31日前回传有效。  联系人：李姣 电话：4380186 邮箱：[lhsbb@nfh.hk](mailto:lhsbb@nfh.hk) | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价告知事项（我方要求） | | | | | | | | 偏离情况描述 |
| 1 | 报价币种 | | 人民币 | | | | |  |
| 2 | 含正规增值税发票 | | 增值税专用发票税率13%（油罐主体、配套材料、辅助项目）、9%（基础） | | | | |  |
| 3 | 付款方式 | | 付款方式：合同生效之日起30天内，在甲方收到乙方开具的预付款合法收据后，询价方（以下称：甲方）向中选方（以下称：乙方）支付合同总价款的20%；基础施工完成，设备主材料到货并经初检合格后30天内，在甲方收到乙方开具的预付款合法收据后，甲方向乙方支付合同总价款的30%到货款；设备安装并调试完毕且经质量验收合格后，且在甲方收到乙方开具的合法有效的全额增值税专用发票（税率：13%油罐主体、配套材料、辅助项目）、9%（基础））后30天内，甲方向乙方支付至合同总价款的90%；剩余合同总价款的10%作为质保金，质保期一年，乙方在质保期内履行了质保义务的，在质保期届满后由甲方不计息一次性支付给乙方。 | | | | |  |
| 4 | 付款周期 | | 10个工作日 | | | | |  |
| 5 | 交货时间 | | 90个工作日 | | | | |  |
| 6 | 报价包含项目： | | 报价金额已包含项目运费、安装费、培训费等服务费、税费、服务人工、差旅费等所有费用。除上述费用外，甲方无需另行向乙方支付任何费用。 | | | | |  |
| 7 | 采购数量: | | “采购数量”为预估数量，实际采购数量以最终实际实施为准。 | | | | |  |
| 8 | 是否允许分包/委托第三方实施。 | | / | | | | |  |
| 9 | 其它： | | 供应商承诺除了在商务差异表中和技术差异表明示的偏差外，完全理解和接受采购文件的一切规定和要求，满足采购件要求的供货期、质量标准等。 | | | | |  |
| 公司名称 | |  | | | | 报价单位（公章） | |  |
| 公司地址 | |  | | | | 报价人 | |  |
| 电话 | |  | | 邮箱 |  | | 日期 | 年 月 日 |

2、供应商法定代表人授权书（详见附件1）。

3、拟签订合同主要条款（“阳光宣言”需载入采购文件，作为合同附件）。

附件：1、法定代表人授权书

1. 四川五丰黎红食品有限公司阳光宣言
2. 油罐设计图
3. 基础设计图

附件1**：**

**法定代表人授权书**

项目名称:

致: 四川五丰黎红食品有限公司

（供应商名称） ,系中华人民共和国合法企业,法定地址。

（授权人姓名、身份证号）特授权（被授权人姓名、身份证号）代表我公司全权办理针对上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签署的所有文件负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

注：附法定代表人和被授权人身份证复印件/扫描件（注：身份证复印件/扫描件要求“此复印件/扫描件与原件一致，签字与加盖单位公章/捺印”）

法定代表人（签章或签名）：

供应商全称（公章）:

日期:

温馨提示：如法定代表人签章，签章上要有公安局备案的编号。

附件2：

**四川五丰黎红食品有限公司阳光宣言**

一、不以向四川五丰黎红食品有限公司员工及其亲属提供任何个人利益的方式谋求与华润的合作关系。

二、不与四川五丰黎红食品有限公司员工就采购项目的成本控制目标、其他单位的响应文件等商业秘密及合同中的条款进行私下商谈或者达成默契。

三、不与其它单位串通参与四川五丰黎红食品有限公司的采购项目，不采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

四、不向四川五丰黎红食品有限公司员工或其请托人、代理人提供好处费、回扣、现金及有价证券、支付凭证、贵重礼物。不向四川五丰黎红食品有限公司及其亲属提供可能影响其公正履行职务行为的宴请和娱乐、体育、休闲、旅游活动。

五、发现本单位人员有向四川五丰黎红食品有限公司员工行贿倾向、建议或行为的，应予以制止、批评教育；发现四川五丰黎红食品有限公司员工有索贿、受贿行为的，应坚决拒绝，并向四川五丰黎红食品有限公司相关领导或党群办举报。四川五丰黎红食品有限公司受理投诉及投诉举报电话：0835-4388862，[投诉举报邮箱：crnflhdqb@nfh.hk](mailto:投诉举报邮箱：crnflhdqb@nfh.hk)。

供应商（公章）:

年 月 日